

**Compact liner**



Zelfnivellerende kruislijnlaser met groene laserstraal klasse 2, extra goede zichtbaarheid.
Geschikt voor binnen afbouw.

Compleet geleverd met magnetische wandhouder.

2 jaar garantie.

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 3042011 |
| nivelleermethode | zelfnivellerend pendelsysteem |
| bereik binnen | 20 meter |
| klasse | 2 |
| meetnauwkeurigheid | 0,3 mm/m |
| voeding | 2x AA alkalinebatterijen |
| gewicht (incl. batterijen) | 1 kg |
| nivelleerbereik | +/- 3° |
| afmeting | 70X65X75 (lxbxh) |