

**G125**



G125 betonslijper met lange levensduur

Robuuste universele motor van 2200 W met constante snelheid elektronica voor soepel slijpen
Variabele snelheid voor verschillende toepassingen
Load-indicator optimaliseert de slijpprestaties met waarschuwing voor overbelasting en oververhitting
De instelbare, ergonomische handgreep aan de voorzijde en het gereedschapsvrije schuifdeksel zijn ideaal voor kanten slijpen
Stofbescherming met vering voor effectieve stofafzuiging. Met verwisselbare borstels

model G125
Stroomverbruik 2200 W (220 V)
Spanning, frequentie 220-240 V ~ 50-60 Hz
stationair toerental 4300 - 7200
Komschijf Ø Ø125 mm
Asgat 22,23 mm en 25,4 mm (dubbelzijdig)
spindel M14
Afmetingen (LxBxH) 500 x 195 x 175 mm
Gewicht 4,7 kg