

**C14**



C14 diamant-handzaagmachine

Ideaal voor snedes binnenshuis en buitenshuis - nat of droog
Snijdiepte 125 mm
De magnesium-bladbeschermer biedt maximale sterkte met minimaal gewicht
Het LED-lampje geeft de belasting aan
Zonder gereedschap verwijderbare geleiderollen voor verticale snedes en minder vermoeidheid van de operator
Gereedschapsvrije verwijderbare spatbescherming
Het optionele stofbeschermingssysteem biedt uitstekende stofafzuiging tijdens droog zagen

model C14
Vermogen 2800 W
Spanning, frequentie 220-240 V ~ 50-60 Hz
RPM 4500 / min
Lineaire snelheid met een zaagblad van 350 mm 83,6 m / s
max. Bladdiameter Ø 350 mm
asgat 25,4 mm
max. Snijdiepte 125 mm
Afmetingen (LxBxH) 611 x 245 x 280 mm
Gewicht 7.9 kg (8.3 kg met geleiderollen)