

**C16**



C16 diamant-handzaagmachine

Ideaal voor snedes binnenshuis en buitenshuis - nat of droog
Snijdiepte 150 mm
De magnesium-bladbeschermer biedt maximale sterkte met minimaal gewicht
Het LED-lampje geeft de belasting aan
Zonder gereedschap verwijderbare geleiderollen voor verticale snedes en minder vermoeidheid van de operator
Gereedschapsvrije verwijderbare spatbescherming
Mesbeschermer met snelbevestigingen voor snel verwisselen om te zagen

model C16
Vermogen 3200 W
Spanning, frequentie 220-240 V ~ 50-60 Hz
RPM 3900 / min
Lineaire snelheid met een zaagblad van 400 mm 82,7 m / s
max. diameter Ø 400 mm
Bevestigingsgat 25,4 mm
max. Zaagdiepte 150 mm
Afmetingen (LxBxH) 660 x 259 x 280 mm
Gewicht 9,6 kg