

**LG 1704 VR**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Max. slijpschijf-Ø | 178 mm |
| Onbelast toerental | 1400-4200 /min |
| Opgenomen vermogen | 1500 Watt |
| Afgegeven vermogen | 1000 Watt |
| Gewicht | 2,7 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 zijdelingse handgreep | 252.721 |

 |
| 1500 Watt slijpmachine voor zwaar slijpwerk, 178 mm* Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties, extreme uithouding door perfecte koeling
* VR-volle-golf-elektronica: met toerentalkeuze en -controle, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging
* Asvergrendeling: voor een makkelijke schijvenwissel
* Ideaal geschikt voor gebruik in lage en gemiddelde snelheid op verschillende slijpmachines.
* De beugelgreep boven het werkstuk zorgt voor perfecte geleiding van de machine
 |