

**DMV16K**



**Kenmerken DMV16K - Klopboor/schroefmachine - 720W**

- Traploos de boorsnelheid bepalen
- Aparte klop- en boorstand
- LED verlichting
- Dubbel geïsoleerd

Vermogen - 720W
Toerental onbelast - 0-3000 tpm
Slagtal onbelast - 0 - 48.000 spm
Gewicht - 1,7 kg
Opname - snelspanboorhouder 16mm

Max. capaciteit beton - 16 mm
Max. capaciteit staal - 12 mm
Max. capaciteit hout - 30 mm

**Leveringsomvang**

Handgreep
Diepteaanslag
Koffer