

**HD18BL**



**Kenmerken HD18BL - Accu combihamer 18V - BODY**

- Highly Efficient Brushless Motor (BLDC)
- Koolborstelloos
- Overbelastingsbeveiliging
- Laag in gewicht
- LED verlichting
- Accu indicator

Voltage - 18 V
Opname - SDS+
Slagkracht - 2.0 Joule
Onbelast toerental - 0-1200 Rpm
Slagfrequentie - 0-4400 / min

Max. capaciteit beton - 20 mm
Max. capaciteit staal - 13 mm
Max. capaciteit hout - 22 mm

**Leveringsomvang**

1x stalen diepteaanslag
1x tube vet 50gr.