

**PHD283B**



**Keyang PHD283B - Combiboorhamer - 800W**

**Kenmerken PHD283B**

- Ideaal voor het boren van anker- en bevestigingsgaten van 4-28mm in beton en metselwerk
- Beitelfunctie instelbaar in diverse posities
- Veiligheidskoppeling voorkomt schade en letsel door de kracht die ontstaat wanneer de boor dreigt vast te lopen
- Ergonomische handgreep met rubberbekleding voor een hoger gebruikscomfort
- Rotatiestop voor licht beitelwerk in steen, zacht metselwerk en in beperkte mate in licht beton

Opgenomen vermogen - 800 Watt
Onbelast toerental - 0 - 1150 tpm
Onbelast slagtal - 4000 spm
Slagkracht - 3.2 Joule
Max. boorcapaciteit (beton) - 28 mm
Max. boorcapaciteit (hout) - 30 mm
Max. boorcapaciteit (metaal) - 13 mm
Gewicht - 2.9 kilo
Opname - SDS Plus

**Leveringsomvang**

In koffer