

**Dusty Wet 550 Rider BA**



Productkenmerken

* Schrob-/zuigmachine voorzien van comfortabel stoel en eenvoudige bediening
* Uitgevoerd met noodstop, handrem en claxon
* Regelbare borsteldruk en rijsnelheid
* Waterhoeveelheid aangepast aan de rijsnelheid
* Speciaal ontworpen zuigmond voor maximaal water opzuigen
* Batterijindicator en groot batterijcompartiment
* Reinigen op een eenvoudige en efficiënte manier van grotere oppervlakten
* De Dusty Wet 550 BA Rider bezit alle voordelen en wendbaarheid van een loop schrob-zuigautomaat
* De zuigrubbers kunnen vierzijdig gebruikt worden

Technische gegevens

* Capaciteit 3.200 m3/uur
* Werktijd 100% batterijen 3 - 4 uur
* Werkbreedte 1x schrobborstel 550 mm
* Zuigmondbreedte 775 mm
* Zuigmotor 750 w
* Borstelmotor 500 w
* Elektrisch vermogen 48V 4 x 100Ah semi tractiebatterijen
* Schoonwatertank inhoud 110 liter
* Vuilwatertank inhoud 115 liter
* Afmetingen (LxBxH) 1186 x 580 x 1220 mm
* Gewicht 130 kg

Geleverd met: schrobborstel en zuigmond, 550 BA wordt geleverd met 4 accus en elektronische lader

Extra toebehoren: padhouder art.nr. 121AC173, 10 liter Scrubber 1

