


**RS24**



Speciaal vulmateriaal voorkomt dichtlopen van de schijf.

In gesloten ruimtes is een goede afzuiging verplicht, omdat aluminiumstof in hoge concentratie tot explosies kan leiden.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS24  A24N-BF28 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 115 x 7,0 x 22,23 |  | 25 | 200349 | € 3,01 |
| 125 x 7,0 x 22,23 |  | 25 | 200357 | € 3,10 |
| 180 x 7,0 x 22,23 |  | 10 | 200364 | € 5,31 |
| 230 x 7,0 x 22,23 |  | 10 | 200377 | € 7,25 |

Toepassing: Non-ferrometalen