

**XT24**



Ideaal voor machines met gering vermogen

|  |
| --- |
| XT24  A24P-BF26  |
|  |  |  |
| 115 x 1,5 x 22,23 | 50 | 205910 |
| 125 x 1,5 x 22,23 | 50 | 205911 |
| 150 x 1,5 x 22,23 | 25 | 205912 |
| 180 x 1,5 x 22.23 | 25 | 205913 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | 25 | 205914 |

Toepassing: NF-metalen