

**LSA P1**



Polyamide drager

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LSAP1 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 115 x 22.23 | 13285 | 40 | 10 | 202475 |
| 115 x 22.23 | 13285 | 60 | 10 | 202481 |
| 115 x 22.23 | 13285 | 80 | 10 | 202487 |
| 115 x 22.23 | 13285 | 120 | 10 | 202493 |
| 125 x 22.23 | 12200 | 40 | 10 | 202591 |
| 125 x 22.23 | 12200 | 60 | 10 | 202595 |
| 125 x 22.23 | 12200 | 80 | 10 | 202599 |
| 125 x 22.23 | 12200 | 120 | 10 | 202603 |

Toepassing: staal