


**KF160**



Professioneel boorstatief, met klein formaat en licht gewicht!

|  |  |
| --- | --- |
| Type | KF160 |
| Boorbereik | 10-160 mm |
| Nuttige slag | 520 mm |
| Lengte kolom | 700 mm |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Afmetingen LxBxH | 250x180x800 |
| Motorvermogen max. | 2,3 KW |
| Verankering | M12 |

