

**KS50**



Geschikt voor boren t/m 500 mm.

**Bijzonderheden:**

* Regelbare hoekverstelling
* Transportwielen

**Kenmerken:**

* Totale lengte 1070 mm
* Slaglengte 630 mm
* Maxi boordiameter Ø 350 mm
* Hoekverstelling 45°
* Snelspanbevestiging
* Afmetingen voet L x l 425 x 280 mm
* Gewicht 19,5 kg