

**Vacuumpomp**



Vacuümpomp VP140  
voor vacuümplaat VB400  
  
Deze speciaal ontworpen vacuümpomp is speciaal ontworpen voor gebruik met gereedschappen die aan een vacuümbasis zijn bevestigd

Waarschuwingsgeluid waarschuwt de operator als het vacuüm te laag wordt  
Handvat op het contragewicht voor gemakkelijk dragen  
Waterfilter met patroon  
Snelkoppeling  
Met geïntegreerde aansluiting die de voeding van het aangesloten gereedschap afsnijdt  
  
Opmerking: kan worden gebruikt met de optionele vacuümtank voor een stabieler vacuüm

model VP140  
Vermogen 200W  
Spanning, frequentie 220-240 V 50-60 Hz  
Draft 30,5 l / min  
max. Vacuüm -0,9 bar  
IPx4  
Afmetingen (LxBxH) 310 x 238 x 250 mm  
Gewicht 6,7 kg