

**B 1250 MG**



Lichtgewicht professionele pneumatische bradtacker met magnesium body  
Geschikt voor het bevestigen van de meest gangbare houtsoorten in de bouw en ideaal voor de perfecte afwerking  
Voorzien van diepte-instelling, voorplaat met snelsluiting + beschermvoet en verdraaibare luchtuitlaat  
2 jaar garantie

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 4212013 |
| afmeting | 273 x 67 x 249 mm |
| gewicht | 1200 g |
| luchtverbruik | 0,6 l/schot |
| magazijncapaciteit | 100 brads |
| bevestigingsmiddelen | brad Ø 1,2 (20-50 mm) |