

**B 1664 MG**



Lichtgewicht professionele pneumatische bradtacker met magnesium body  
Geschikt voor het bevestigen van plaatmateriaal en latten tot ca. 22 mm  
Voorzien van diepte-instelling, voorplaat met snelsluiting + beschermvoet, multi/enkel schot en verdraaibare luchtuitlaat  
2 jaar garantie

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 4212014 |
| afmeting | 294 x 88 x 295 mm |
| gewicht | 1760 g |
| luchtverbruik | 1,2 l/schot |
| magazijncapaciteit | 80 brads |
| bevestigingsmiddelen | brad Ø 1,6 (20-64 mm) |