

**B 1864 MG**



Lichtgewicht professionele pneumatische bradtacker met magnesium body  
Geschikt voor het bevestigen van latten en plaatmateriaal tot ca. 22 mm  
Voorzien van schuin magazijn, diepte-instelling, voorplaat met snelsluiting + beschermvoet, multi/enkel schot en verdraaibare luchtuitlaat  
2 jaar garantie

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 4212015 |
| afmeting | 331 x 100 x 302 mm |
| gewicht | 1830 g |
| luchtverbruik | 1,5 l/schot |
| magazijncapaciteit | 100 brads (D-kop) |
| bevestigingsmiddelen | brad (D-kop) Ø 1,8 (32-64 mm) |