

**C 3045 MG**



Lichtgewicht professionele pneumatische coilnageltacker met magnesium body
Geschikt voor het bevestigen van o.a. shingles en dakleer tot ca. 15 mm
Voorzien van diepte-instelling, multi/enkel schot en verdraaibare luchtuitlaat
2 jaar garantie

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 4213033 |
| afmeting | 291 x 124 x 289 mm |
| gewicht | 2240 g |
| luchtverbruik | 1,5 l/schot |
| magazijncapaciteit | 120 asfaltnagels |
| bevestigingsmiddelen | draadgeb. asfaltnagel Ø 3,0 (19-45 mm) |