

**FGR 500**



**Professionele vloerschuurmachine: klein, licht en handig!**

Artikel nummer S370229

**Technische gegevens:**

|  |  |
| --- | --- |
| Motor | 2,4 kW/230 V |
| Toerental | 2200 min-1 |
| Gewicht | 35 kg |
| Diameter komschijf     | Ø 300 x 22,23 mm |
| Lengte kabel | 10 m |
| Optimaal toepassingsoppervlak     | 5 tot 100 m2 |
| Trillingsbelasting | 0,27 m2 |
| Geluidsniveau | 59 dB |



• aandrijving met hoog koppel dankzij riemtransmissie
• de hoogste prestaties gegarandeerd; 1 m² in twee minuten
• overbelastingsbeveiliging met behulp van een voltmeter
• thermische motorbeveiligingsschakelaar
• softstart-elektronica
• afzonderlijke koelventilator voor de motor
• compacte kabelspoel
• elastisch gedempte slijpschijf armatuur voor perfecte vlotte werking
• magnetische houder maakt het wisselen van het gereedschap eenvoudiger
• doordacht gebruik; ergonomisch opvouwbaar
• handgreep voor machinegeleiding, compact ontwerp voor eenvoudig transport en bediening
• optimaal gebalanceerde gewichtsverdeling
• praktische nivellering van de slijpschijf met waterpas
• robuuste klittenbandsluiting voor een optimale afstelling van de stofafzuiging
• efficiënte stofafzuiging met dubbele buis
• slijpen tot op de rand <1 cm tegen de muur
• grote lichtlopende rubberen wielen Ø 200 mm

