

**BBZ6000BK**



Type schoen: Rubberen laars
Product groep: Buckbootz S5

Onze rubber neopreen S5 laarzen zijn uniek in hun soort. De voordelen van een rubber laars worden gecombineerd met een hoog draagcomfort van neopreen en een goed voetbed. Ideaal voor iedereen die veel op laarzen loopt. Nooit meer koude en pijnlijke voeten!

**Eigenschappen:**

EN ISO 20345:2011 S5 HRO SRC CI

Zwart

Stalen neus

Stalen tussenzool

CI: Koude isolatie tot -17°C

100% waterdicht

Ongekend comfort voor een rubberlaars

Aerospencer© ademende voering

Buckler Boots® inlegzool

Productbeschrijving

**Zooleigenschappen:**

HRO: olie- en hittebestendig tot 300°C

SRC: anti-slip, hoogste normering

Rubberen zool (zeer slijtvast)

**Maten**

39 t/m 47