

**Aluminium 150-200**



Technical Data

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **MOD.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120350AL | MANTA 150 ALLUMINIUM | 350 | 2800 | 2,2-230\* | 1500 | 150 | 110 | 197x66x77 | 89 |
| 120355AL | MANTA 150 ALLUMINIUM GRANIT | 350 | 1400 | 2,2-230\* | 1500 | 150 | 110 | 197x66x77 | 89 |
| 120354AL | MANTA 200 ALLUMINIUM | 350 | 2800 | 2,2-230 | 2000 | 150 | 110 | 250x88x77 | 106 |
| 120359AL | MANTA 200 ALLUMINIUM GRANIT | 350 | 1400 | 2,2-230 | 2000 | 150 | 110 | 250x88x77 | 106 |
| 120266AL | MANTA 200 ALLUMINIUM LX GRANIT | 450 - 40 | 4 - 400 | 1400 | 2000 | 150 | 150 | 275x88x81 | 136 |
| \* Triphase version in also available | | | | | | | | | |

