

**Pomp**



Technical Data

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **RANGE LH** | **POWER** | **HZ** |
| 020022NMM | 700-750 | V 220/240 | 50 / 60 |
| 020076NMM\* | 1500-1800 | V 220/240 | 50 / 60 |
| 020083NMM\* | 700-750 | V 220/240 | 50 / 60 |
| 020084NMM | 700-750 | V 110/115 | 50 / 60 |
| 020492 | 6000 | V 220/230 | 50 / 60 |
| \* 4 mts cable | | | | | | | | | |